**Протокол оценки результатов обучения по учебному предмету «Профильный труд» (шитье)**

|  |
| --- |
| **ФИО ребенка, возраст** |
| **Ступень (год, класс) обучения** |
| **Учебный предмет (коррекционный курс)** |
| **Дата проведения текущей аттестации** |
| **Педагог, осуществляющий текущую аттестацию** |
| **Параметры оценивания** | **Оценка результатов наблюдения** |
| **1 полугодие** | **2 полугодие** |
| **Ручное шитье** |  |  |
| **Задание 1. Различение инструментов и материалов для ручного шитья** |  |  |
| Различение инструментов и материалов для ручного шитья | показывает / показывает и называет инструменты и материалы для ручного шитья: |  |  |
| ножницы  |  |  |
| иголка  |  |  |
| нитковдеватель |  |  |
| нитки |  |  |
| ткань |  |  |
| показывает / показывает и называет инструменты и материалы для ручного шитья: |  |  |
| ножницы  |  |  |
| иголка  |  |  |
| нитковдеватель |  |  |
| нитки |  |  |
| ткань |  |  |
| показывает / показывает и называет назначение инструментов и материалов для ручного шитья: |  |  |
| ножницы  |  |  |
| иголка  |  |  |
| нитковдеватель |  |  |
| нитки |  |  |
| ткань |  |  |
| **Задание 2. Отрезание нити определенной длины, вдевание нити в иголку, завязывание узелка** |  |  |
| Отрезание нити определенной длины, вдевание нити в иголку, завязывание узелка | отмеряет нить по мерке |  |  |
| отрезает нить ножницами |  |  |
| вдевает в иголку отрезанный конец нити  |  |  |
| использует нитковдеватель для вдевания нити в иголку |  |  |
| завязывает узелок  |  |  |
| **Задание 3. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями** |  |  |
| Пришивание пуговицы с двумя отверстиями | прижимает пуговицу плотно к ткани |  |  |
| прокалывает ткань иголкой с ниткой с изнаночной стороны |  |  |
| выводит иглу из одного отверстия |  |  |
| вставляет иглу в другое отверстие  |  |  |
| подтягивает нить |  |  |
| завязывает узелок |  |  |
| обрезает нитки ножницами |  |  |
| **Задание 4. Выполнение шва «вперед иголкой», закрепление нити на ткани** |  |  |
| Выполнение шва «вперед иголкой», закрепление нити на ткани | выполняет шов «вперед иголкой» справа налево  |  |  |
| делает стежки одинаковой длины |  |  |
| делает стежки на одинаковом расстоянии друг от друга |  |  |
| контролирует натяжение нити |  |  |
| выполняет несколько стежков на одном месте при закреплении нити на ткани  |  |  |
| завязывает узелок |  |  |
| обрезает нитки ножницами |  |  |
| **Задание 5. Выполнение шва «через край»** |  |  |
| Выполнение шва «через край» | прокалывает ткань иглой с ниткой с изнаночной стороны |  |  |
| перекидывает нить через край после прокалывания ткани иглой  |  |  |
| завязывает узелок |  |  |
| обрезает нитки ножницами |  |  |
| **Шитье на электрической машинке** |  |  |
| **Задание 1. Различение основных частей электрической швейной машинки** |  |  |
| Различение основных частей электрической швейной машинки | показывает / показывает и называет основные части электрической швейной машинки: |  |  |
| платформа машины |  |  |
| голова машины |  |  |
| рукав |  |  |
| маховое колесо  |  |  |
| нитеводитель  |  |  |
| нитедержатель |  |  |
| шпулька |  |  |
| шпульный колпачок |  |  |
| лапка |  |  |
| иглодержатель с иглой |  |  |
| педаль |  |  |
| показывает / показывает и называет назначение основных частей электрической швейной машинки: |  |  |
| платформа машины |  |  |
| голова машины |  |  |
| рукав |  |  |
| маховое колесо  |  |  |
| нитеводитель  |  |  |
| нитедержатель |  |  |
| шпулька |  |  |
| шпульный колпачок |  |  |
| лапка |  |  |
| иглодержатель с иглой |  |  |
| педаль |  |  |
| **Задание 2. Наматывание нити на шпульку** |  |  |
| Наматывание нити на шпульку | устанавливает катушку ниток на стержень  |  |  |
| вручную наматывает на шпульку (несколько оборотов) конец нити |  |  |
| устанавливает шпульку на вал для намотки |  |  |
| закрепляет шпульку на вале для намотки |  |  |
| наматывает нитку на шпульку: нажимает на педаль до тех пор, пока шпулька не остановилась |  |  |
| **Задание 3. Вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок, вставление шпульного колпачка в челнок** |  |  |
| Вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок,  | вставляет нить на шпульном колпачке в прорезь, обозначенную меткой,  |  |  |
| выводит нить за прижимную пластину, не переворачивая шпульный колпачок |  |  |
| Вставление шпульного колпачка в челнок | придерживает шпульку пальцем  |  |  |
| вставляет шпульный колпачок в челнок |  |  |
| контролирует правильность вставление шпульного колпачка по характерному щелчку |  |  |
| **Задание 4. Заправка верхней нити, вывод нижней нити на платформу машины** |  |  |
| Заправка верхней нити, вывод нижней нити на платформу машины | вставляет верхнюю нить в иглу со стороны длинного желобка |  |  |
| вращает медленно вручную маховое колесо по направлению к себе до появления нижней нити |  |  |
| **Задание 5. Соблюдение последовательности действий при подготовке швейной машины к работе** |  |  |
| Соблюдение последовательности действий при подготовке швейной машины к работе | устанавливает педаль |  |  |
| включает швейную машинку в сеть |  |  |
| наматывает нить на шпульку |  |  |
| вставляет шпульку с ниткой в шпульный колпачок  |  |  |
| вставляет шпульный колпачок в челнок  |  |  |
| заправляет верхнюю нить  |  |  |
| выводит нижнюю нить наверх |  |  |
| **Задание 6. Подведение ткани под лапку, опускание иголки в ткань** |  |  |
| Подведение ткани под лапку, опускание иголки в ткань | медленно подвигает ткань под лапку, удерживая ее двумя руками |  |  |
| располагает под центром лапки место начала строчки |  |  |
| опускает иголку в ткань, вращая вручную маховое колесо на себя |  |  |
| **Задание 7.** **Подготовка к шитью** |  |  |
| Подготовка к шитью | соблюдает последовательность действий при подготовке к шитью: |  |  |
| поднимает лапки |  |  |
| подводит ткань под лапку |  |  |
| опускает иголку |  |  |
| опускает лапку |  |  |
| **Задание 8. Соблюдение последовательности действий при выполнении строчки** |  |  |
| Соблюдение последовательности действий при выполнении строчки | соблюдает последовательность действий при выполнении строчки:  |  |  |
| нажимает на педаль |  |  |
| регулирует ткань во время строчки |  |  |
| отпускает педаль |  |  |
| **Задание 9. Выполнение строчки** |  |  |
| Выполнение строчки | при выполнении произвольной строчки:  |  |  |
| соизмеряет силу нажатия на педаль со скоростью строчки |  |  |
| придерживает ткань двумя руками, располагая их по обе стороны от лапки |  |  |
| прострачивает ткань точно по линии |  |  |
| **Задание 10. Соблюдение последовательности действий по окончании шитья** |  |  |
| Соблюдение последовательности действий по окончании шитья | соблюдает последовательность действий по окончании шитья: |  |  |
| поднимает лапку |  |  |
| поднимает иголку вращением махового колеса на себя |  |  |
| вынимает ткань из-под лапки, медленно вращая маховое колесо |  |  |
| протягивает ткань на расстояние, достаточное для обрезания нити и завязывания узелков |  |  |
| **Задание 11. Уборка швейной машинки по окончании шитья** |  |  |
| Уборка швейной машинки по окончании шитья | снимает катушку ниток со штыря |  |  |
| убирает штырь, нажимая на него |  |  |
| подкладывает лоскут ткани под лапку |  |  |
| опускает иголку в ткань  |  |  |
| опускает лапку |  |  |
| протирает машинку тряпкой |  |  |
| накрывает машинку чехлом |  |  |